**Матеріально-технічне забезпечення освітнього закладу**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва об’єкта | Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Херсонської міської ради |
| Балансоутримувач  | Управління освіти Херсонської міської ради |
| Відповідальна особа | Педченко Володимир Васильович, директор |
| Контактний телефон, e-mail | Т.35-49-38, 35-39-94, school.32@ukr.net |
| Адреса об’єкта | Херсонська область, м.Херсон, вул..Перекопська, 165 |
| Кількість поверхів | 2 і 4 |
| Кількість працюючого персоналу | 106 |
| Наповнення  | Проектне 880/360 учнівФактичне 1060 учнів |
| Характеристика будівель | Початкова школа – цегла, базова та профільна школа – бетонні блоки |
| Тип проекту  | Типовий |
| Рік побудови | 1959р. та 1976р. |
| Система опалення | Початкова школа – централізоване, базова та профільна школа - автономне |

Загальна характеристика

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32

1. **Місце розташування школи та його коротка характеристика:**

73005, м.Херсон, Дніпровський район, вул..Перекопська, 165, 171б, 28 Армії, 3а. На території школи розміщені три окремо розташовані споруди за трьома різними адресами (школа ІІ-ІІІ ступенів, приміщення шкільних майстерень, школа І ступеня)

*Школа ІІ-ІІІ ступенів* (вул..Перекопська, 165): споруда побудована з бетонних блоків, висота 18м, площа забудови 897,5м², загальна площа (4 поверхи та підвальне приміщення і приміщення майстерень) – 3216,5м².

*Школа І ступеня* (вул..Перекопська, 171б): споруда побудована з цегли, має 2 поверхи висотою 9,2м, площу забудови 1256,1м². Загальна площа 3031,1м² (2 поверхи та підвал).

*Майстерні школи:* (вул..28 Армії, 3а): висота 4,5м, загальна площа 491,7м², споруда побудована з каменю.

1. **Характеристика пришкільної земельної ділянки:**

Загальна площа пришкільної земельної ділянки за трьома адресами школи складає 32162м², з них 24608 м² - земельна ділянка школи ІІ-ІІІ ступенів та шкільних майстерень, 7554м² - земельна ділянка школи І ступеня.

По периметру школа огороджена парканом. Довжина паркану, що огороджує школу ІІ-ІІІ ступенів, шкільних майстерень 727м, паркан має 324 секції, висота 1,6м, виготовлений з чугуна, каменю, залізобетону. Потребує відновлення 168м зі сторони прилеглих будинків біля майстерень школи.

Довжина паркану, що огороджує школу І ступеню – 317м, паркан виготовлений з бетонних плит

Відстань від паркану до житлових будинків складає від 2м (школа І ступеня), до 15м (школа ІІ-ІІІ ступенів, майстерні).

Територія школи заасфальтована. Загальна площа під’їздних шляхів до школи – 300м².

1. **Характеристика зелених насаджень та зеленої зони.**

Площа під зеленими насадженнями (дерева) складає 17400м² (школа ІІ-ІІІ ступенів, шкільні майстерні).

Площа під зеленими насадженнями (дерева) складає 1820м² (школа І ступеня).

Площа озеленення земельної ділянки складає 50% від загальної площі: на ділянці розміщено 350 високорослих дерев, розташованих на відстані 3-5м від споруд, з них потребує обрізання 5 тополь.

Земельна ділянка поділяється на функціональні зони: фізкультурно-спортивну, навчальну, зону відпочинку.

**Характеристика**

**комплексного спортивного майданчика на території ЗЗСО №32**

 **І. Матеріально-технічна характеристика**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спортивні об’єкти** | **Норма за стандартом** | **Фактичний стан обладнання** | **Відповідність вимогам безпеки життєдіяльності** | **Примітка** |
| **Комплексний майданчик для спортивнихігор** | **Розмір поля:** 24х15 м.**Площа поля**: 360м"**Огородження:** (в наявності, відсутнє) **Покриття:** (грунтове, трав’яне, прогумоване)**Обладнання:** (ворота, стійки та інше) Використання майданчика у позаурочний час (гуртки школи та позашкільних закладів) | 50х32 м1600м²В наявності паркан навколо школиГрунтовеВорота металеві-2 (2,3х3.3м)волейбольні стійки металеві-2, баскетбольні конструкції для щитів зі щитами-2,Гуртки школи, ДЮСШ №4 (волейбол, легка атлетика, баскетбол) | Відповідає вимогам безпеки життєдіяльності |  |
| **Легкоатлетичне спортивне ядро:****Бігові доріжки****Стрибкова яма****Сектор для метання** | Використання легкоатлетичних об’єктів у позаурочний час (гуртки школи та позашкільних закладів).**Розмір доріжки:** (ширина – 1м22см)**Кількість доріжок:** (повинно бути не менше 2доріжок).**Розмітка:** (стартова та фінішна лінії, розділові смуги (5см), естафетні коридори)**Покриття:** (ґрунтовне або прогумоване)**Розмір стрибкової ями**: довжина - 5м, ширина 2-3м. **Обладнання:**Каркас – обортовка (верхній край каркасу не повинен виступати над рівнем землі).Пісок - висота 20см. Планка для відштовхування (ширина 20см)**Розташовання:** (збоку від футбольного поля або на футбольному полі).**Розмітка:** (лінія старту та метражна розмітка).**Покриття:** (ґрунтовне, трав’яне або прогумоване) | Гуртки школи та ДЮСШ №4 (баскетбол, волейбол, легка атлетика)1м 25см1ЄАсфальтдовжина - 5м, ширина 2 м.відсутнійвисота 20 смширина 20 смвідсутнійвідсутня- | Відповідає вимогам безпеки життєдіяльності |  |
| **Тренажерний комплекс** | **Розмір комплексу:****Площа комплексу:****Огородження:****Покриття:****Місце знаходження комплексу**: (не ближче 25 м. до школи)**Наявність бордюрів та інших перешкоджень**: (не повинно бути зайвих споруд, які призводять до травматизму)**Розташування тренажерів**: (близько 1-1,5м між тренажерами)**Кількість та перелік тренажерів:** | 50х12м600м²В наявності паркан навколо школиАсфальтове 20м до школивідсутні1м між тренажерамиГімнастичні драбини металеві-3, турніки металеві-11, шведська стінка металева-2, рукохід металевий-1, бруси металеві-2. | Відповідає вимогам безпеки життєдіяльності |  |